Akt. < pož.

Rozsvícení LED R

Akt. > pož.

NE

ANO

Rozsvícení LED B

Pož.

Akt.

Rozsvícení LED G

Akt. > pož.

Akt. = pož.

Zobrazuje požadovanou teplotu

Zobrazuje aktuální teplotu

Mode

StisknutoBTN 3?

Nastavitelná teplota - 1

ANO

NE

NE

ANO

Nastavitelná teplota + 1

StisknutoBTN 2?

NE

ANO

Změna módu

StisknutoBTN 1?

Funkce načtení

STM8 START